Extension pour Scratch2, tout système, permettant les connections avec des interfaces Arduino, BeagleBone Black et Raspberry Pi. Cette version francisée est portabilisée pour simplifier son utilisation. Une interface graphique la rend utilisable par des enfants.

ou comment inter-connecter nos micro-contrôleurs modernes.

Xi permet de simultanément connecter, contrôler et surveiller plusieurs cartes Arduino, BeagleBone Black et Raspberry Pi par le biais de Scratch 2.0 comme interface graphique globale. Cliquer sur l’image pour voir une présentation :

Source : MrYsLab/xi

Mais ça va plus loin car on peut mettre plusieurs cartes sur un même poste, commander plusieurs cartes sur plusieurs postes, ou seulement par le réseau, tout est possible !

Version francisée et portable

Le but de ce clone du projet initial est de permettre de disposer :

d’une version dont tous les textes sont francisés, même les messages d’erreur des scripts ;

d’une version portable sous Windows afin de ne pas avoir à installer les pré-requis, ceux-ci étant fonctionnels dans le sous-dossier “nodejs” du dossier “xiduino_windows_portable” ;

d’un lanceur graphique utilisable par des enfants.

La documentation pour l’installation et l’utilisation de Xi sont fournies dans le dossier “aide”.

ATTENTION : celle-ci est en perpétuelle évolution car le créateur de s2a/Xi, Alan Yorinks, continue à faire évoluer ses projets. Bien que parfaitement fonctionnelle, quand une version stable sera en ligne je traduirai sa documentation.

Avec une interface graphique

Limites connues à ce jour imposées par l'équipe de développement de Scratch :

Xi ne fonctionne que sur la version en ligne de Scratch2.0

Les projets faits en utilisant Xi ne peuvent pas être sauvegardés sur votre compte en ligne

Lien de téléchargement : https://github.com/technologiescollege/XiDuino-Windows-Portable]]