Supervision

ou pilotage de la carte en temps réel avant programmation.

Utilisation de s2aio mais surtout du module pymata intégré : wiki d'Alan Yorinks
Pour Windows, il ne vous reste plus qu’à télécharger le package suivant : fichier "s2aio.7z" à dézipper
Téléverser FirmataPlus (depuis l'IDE Arduino TechnoNantes téléchargeable sur Github) dans la carte :

Lancer le fichier BATCH : pymata-aio.bat, compléter le bon port COM et laisser ce script lancé pour communiquer. Ou alors exécutez PyMata depuis le panneau de contrôle de la même façon que s2aio.