Logiciel simple de contrôle de s2p -Picaxe - pour Scratch2. Le logiciel s2p officiel permet d’injecter le firmware adéquat dans le micro contrôleur Picaxe et fournit un fichier pour Scratch2 contenant les blocs nécessaires à son pilotage.

Toutes les informations sur le site officiel : http://www.picaxe.com/Software/Third-Party/Scratch/.

Ce projet vous fournit le logiciel s2p dézippé, avec de la documentation, des exemples et une interface pour tout gérer, ou faire gérer par des enfants de façon simple :

Version 2.0 du 23 décembre 2014

Ca y est ! Tout est fini ! Nouveautés :

un dossier “Bibliothèque” qui contient des exemples illustrés d’utilisation de s2p

un dossier “Projets” qui contient des exemples de fichiers, un peu un dossier de travail

un menu “Fichier” qui liste automatiquement les fichiers des 2 dossiers précédemment décrits

un menu “Outils” avec l’accès au gestionnaire de périphériques et la localisation de Scratch2 en hors-ligne

un fichier “label.xml” qui contient les traductions

De nouvelles fonctions (dont l’internationalisation) ont été rajoutées à cette v2, mais il manque encore une documentation détaillée… N’hésitez pas à contribuer.

Lien de téléchargement : https://github.com/technologiescollege/s2p/